Введены в эксплуатацию две блочно-модульные котельные в аг.Пудовня Дрибинского района
В рамках проведения работ по оптимизации схем теплоснабжения жилых домов в аг.Пудовня Дрибинского района, для отопления объектов сферы образования и здравоохранения (детский сад, школа, больница) в аг.Пудовня введены в эксплуатацию две блочно-модульные котельные по ул.Березинской и ул.Домановской.
Блочно-модульная котельная – это готовый к эксплуатации автономный теплогенерирующий комплекс, собранный на заводе в виде одного или нескольких транспортабельных блок-модулей, что позволяет быстро устанавливать её для отопления и горячего водоснабжения различных объектов, заменяя стационарное строительство и сокращая сроки ввода в эксплуатацию.
Состав котельной: основное и вспомогательное оборудование -котлы, насосы, автоматика безопасности и регулирования работы котлов, топливоснабжение и оборудование химводоподготовки.
Блочно-модульные котельные в аг.Пудовня изготовлены ООО «БелКомин» г.Гродно, в котельных установлены котлы марки TIS HARD PELLET, использующие в качестве топлива – пеллеты, котельные работают в автоматическом режиме без обслуживающего персонала, мощность котельной по ул.Березинской 600 киловатт, по ул.Домановской – 500 киловатт. 
Работы по наладке оборудования проводились специалистами сервисной службы ООО «БелКомин», котельные как потенциально опасные объекты зарегистрированы на балансе Дрибинского УКП «Жилкомхоз».
По результатам обследования объектов строительства «Возведение котельной по ул.Березинской в аг.Пудовня Дрибинского района» и «Возведение котельной по ул.Домановской в аг.Пудовня Дрибинского района», Могилевским областным управлением Госпромнадзора выдано заключение о соответствии принимаемых в эксплуатацию объектов строительства требованиям разрешительной и проектной документации в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности.
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